ПРОЕКТ

Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците; 
3. видът и произходът на подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други подходящи биоразградими отпадъци;
4. условията, при които продуктът, получен от дейности по оползотворяване  на биоотпадъци престава да бъде отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
5. изискванията за качество на продукта, получен от дейности по оползотворяване;
6. изискванията за етикетиране, употреба и пускане на пазара на продукт/фракциите от дейности по оползотворяване.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за биоотпадъците с произход от:
1. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за разделно събиране;
2. домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО, включително оборски тор, слама, растителни остатъци или остатъци от преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се използват в земеделието;
2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) от населените места, които отговарят на изискванията за оползотворяване в земеделието, съгласно наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО и превишават максимално допустими концентрации (МДК) за тежки метали по приложение № 1, таблица А1-3;
3. биоотпадъци, които не попадат в обхвата на приложение № 1.

Чл. 3. (1) Притежателите на битови биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 1 ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.
(2) Лицата , оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на съответния документ по чл. 35 от ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО или извършват компостиране на място.
(3) Лицата, чиито биоотпадъци са странични животински продукти, изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300, 14.11.2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1069/2009", и на Закона за ветеринарномедицинската дейност или ги предават въз основа на сключен договор на лице, което е изпълнило тези изисквания.
(4) Контролът по ал.3 се осъществява от компетентните органи на Областни дирекции по безопасност на храните, които предоставят документ за изпълнение на изискването по ал. 4, в т.ч. във връзка с чл.10 на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на лицата, подали заявление за издаване на документ по чл. 35 от ЗУО за третиране на странични животински продукти самостоятелно или съвместно с други биоотпадъци.

Чл. 4. Забранява се:
1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на региона по чл. 49, ал. 9 от ЗУО;
3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци.
6. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържане на зелени площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, стопански и административни сгради.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

Чл. 5. (1) Общинските системи за разделно събиране обхващат само биоотпадъци по приложение № 1. 
(2) Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване. 
(3) Биоотпадъците, получени в резултат на механичното сепариране на смесени битови отпадъци, не се считат за разделно събрани. 
(4) За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество, което е събрано разделно при източника на образуване.
(5) Събирането, съхраняването и графикът за транспортиране на биоотпадъците трябва да са съобразени с техния произход и вид.

Чл. 6. (1) Системите за разделно събиране включват:
1. съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване;
2. специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;
3. специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците; 
4. площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците, и/или;
5. други елементи в зависимост от вида на системата.
 (2) Съдовете за многократно използване трябва да са кафяви на цвят, да са водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални условия на ползване да се затварят плътно и да се почистват лесно..
(3) Съдовете по ал. 2 трябва да са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.
(4) Съдове по ал. 2, които се използват за разделно събиране на хранителните отпадъци от обекти за производство и търговия с храни, които попадат в категория 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да бъдат маркирани и обозначени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009. 
(5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от кмета на съответната община.

Чл. 7. Разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО: 
1. R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) и/или; 
2. R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда и/или;
3. R 1 – използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 8. (1) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО осигуряват постигането на целта за намаляване на количеството на депонирани биоразградими отпадъцисъгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО. 
(2) Разпределението на задълженията за изпълнение на целите по aл. 1 между отделните общини в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО се определя с решение на общото събрание на регионалното сдружение на общините (РСО) по чл. 24, ал. 1 от ЗУО.
(3) Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите по ал. 1.
(4) Количеството на оползотворените битови биоотпадъци се зачита при изпълнение на целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 от ЗУО от общините в съответния регион по чл. 49, ал. 9 от ЗУО.
(5) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО извършват на всеки 5 години морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 9. Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на съответната община.

Чл. 10. (1) Кметът на общината включва, като неразделна част от програмата по чл. 52 от ЗУО мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.).
(2) Мерките по ал. 1 включват най-малко:
1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;
2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;
3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 4 ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;
4. насърчаване компостирането на място;
5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и третиране на биоотпадъците.

Чл. 11. Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или информират населението по друг подходящ начин.

Глава четвърта
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО И ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1

Чл. 12. (1) Лицата, извършващи дейности с битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци, водят отчетни книги и предоставят годишни отчети съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 
(2) Ежегодно в срок до 30 декември изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обобщава и публикува информацията за предходната календарна година по общини и региони за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1.
(3) Ежегодно в срок до 15 януари за годината следваща отчетната година, въз основа на информацията по ал. 2, министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице издава мотивирана заповед, с която определя общините, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО и по чл. 8, ал. 1, за предходната календарна година.
(4) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страницата на МОСВ в тридневен срок от издаването й.
(5) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва в 14-дневен срок от оповестяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. Редът за разпределение, изпълнение и отчитане на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО се извършва съгласно реда и методиката, утвърдена със Заповед на министъра на околната среда и водите.

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ 

Раздел І
Общи изисквания

Чл. 14. Лицата, които извършват дейности по третиране на биоотпадъци, трябва да притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

Чл. 15. (1) За производството на компост и ферментационен продукт се използват само:
1. разделно събрани биоотпадъци и биоразградими отпадъци по приложение № 1;
2. утайки от ПСОВ по приложение № 1, таблица A1-2, които отговарят на максимално допустими концентрации на тежки метали, посочени в приложение № 1, таблица A1-3;
3. добавки в установените количества по приложение № 1.
(2) Стабилизираната органична фракция от процеса на MБT се произвежда от отпадъците по приложение № 1.

Чл. 16. (1) Компостът и ферментационният продукт трябва да отговарят на изискванията за качество по приложение № 2, таблица А2-1.
(2) Органичният почвен подобрител трябва да отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, таблица A2-2.
(3) Стабилизираната органична фракция от МБТ трябва да отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, таблица A2-2 и таблица A2-3.

Чл. 17. (1) Компостът и ферментационният продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати на пазара като продукт, когато са изпълнени следните условия:
1. произведени са само от биоотпадъции/или утайки и добавки по чл. 16; 
2. отговарят на изискванията за качество по приложение № 2, таблица А2-1;
3. посочена е най-малко една специфична област на употреба от производителя; 

(2) Компостът и ферментационният продукт, получени от СЖП или смес от биоотпадъци и СЖП, трябва да отговарят и на изискванията на глава III от Приложение V на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ, L 54 от 26.02.2011 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 142/2011.

Чл. 18. За органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от процеса на MБT се посочва най-малко една специфична област на употреба от производителя.

Раздел ІІ
Допълнителни изисквания към продуктите от оползотворяване на биоотпадъци в зависимост от областта на употреба

Чл. 19. Допълнителните изисквания към компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от областта на употреба са посочени в приложение № 2, таблица A2-4.

Чл. 20. (1) Максималното количество компост, което може да се използва върху земеделски земи, е средно 12 t/ha сухо вещество за година в рамките на 5-годишен период. 
(2) Максималното количество компост, което може да се използва върху неземеделски земи, е средно 40 t/ha сухо вещество в рамките на 3-годишен период. 
(3) Максималното количество компост, което може да се използва за рекултивация на нарушени терени, е еднократно до 400 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(4) Максималното количество компост, което може да се използва в частното градинарство за редовна употреба, е 10 л компост на кв. м годишно.
(5) Максималното количество компост, което може да се използва в частното градинарство еднократно за рекултивация на почвата, е 40 л компост на кв. м за период 5 години.
(6) Максималното количество компост, което може да се използва за растежна почвена среда, е 40 % на единица обем.

Чл. 21. Максималното количество ферментационен продукт и органичен почвен подобрител от процеса на анаеробно разграждане, което може да се използва за неземеделски земи и ландшафтни дейности в съответствие с правилата за добри практики при торене, не трябва да надвишава 170 кг от общото количество азот на хектар за година.

Чл. 22. (1) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи за рекултивация на нарушени терени, депа и минни разкривки и ландшафтни дейности, е еднократно до 200 t/ha сухо вещество за съответния терен.

(2) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва върху неземеделски земи за поддръжка на рекултивирани нарушени терени, депа и минни разкривки и за ландшафтни дейности, е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен в рамките на 3 години. 
(3) Максималното количество органичен почвен подобрител, което може да се използва за растежна почвена среда за производство на нехранителни продукти, е 40 % на единица обем.

Чл. 23. (1) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за рекултивация на депа и минни разкривки, както и за ландшафтни дейности при строителството на пътища, е еднократно до 200 t/ha сухо вещество за съответния терен.
(2) Максималното количество стабилизирана органична фракция от МБТ, което може да се използва за поддръжка на рекултивирани депа и минни разкривки, както и за ландшафтни дейности при строителството на пътища, е 20 t/ha сухо вещество за съответния терен в рамките на 3 години.

Глава шеста
КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО

Раздел І
Входящ контрол

Чл. 24. (1) Операторът на съоръжението за компостиране или на съоръжението за производство на биогаз е длъжен да:
1. приема само разделно събрани биоотпадъци и утайки от ПСОВ, които не са предварително смесени или третирани, с изключение на нарязаните зелени отпадъци;
2. осъществява входящ контрол и проверка на приетите биоотпадъци за съответствие с приложение № 1;
3. оценява качеството (чистотата) на биоотпадъците и да връща обратно на притежателя биоотпадъците, които не отговарят на изискванията на наредбата. 
(2) Операторът на съоръжението за МБТ е длъжен да осъществява входящ контрол и проверка на приетите отпадъци за съответствие с приложение № 1.
(3) Операторът на съоръжението за компостиране или за производство на биогаз или за МБТ е длъжен да спазва забраната за смесване и разреждане на отпадъци съгласно чл. 8, ал. 2, т. 3 от ЗУО.

Раздел ІІ
Изследване на крайните продукти от оползотворяване на биоотпадъците

Чл. 25. (1) Операторът на съоръжението за оползотворяване на биоотпадъци е длъжен да осъществява периодичен контрол на  компоста, ферментационния продукт, органичния  почвен подобрител и стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория.
(2) Изпитванията по ал. 1 се извършват и документират в съответствие с условията и по реда на приложение № 3.
(3) Въз основа на резултатите от изследването акредитираната лаборатория изготвя доклад съгласно приложение № 3.

Чл. 26. Въз основа на доклада по чл. 25, ал. 3 и резултатите от изпитването операторът на съоръжението за оползотворяване на биоотпадъците определя допустимостта или изключването на една или повече области на употреба.

Глава седма
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПРОДУКТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Чл. 27. (1) Лицата, които произвеждат продукт от оползотворяване на биоотпадъци, са длъжни:
1. да предоставят декларация по приложение № 4 за съответствие на качеството на всяка партида с качеството на партидата, за която е направено изследване от акредитирана лаборатория по чл. 25;
2. да прилагат изискванията за етикетиране по приложение № 5. 
(2) Етикетирането се извършва за насипни и пакетирани партиди под формата на стикер или придружаващ документ или се отпечатва върху опаковката веднага след като съхраняваният компост или ферментационен продукт е готов за продажба. 
(3) Всяка партида от продукта се идентифицира с етикета и декларацията за съответствие по ал. 1.
(4) Лицата по ал. 1, които третират СЖП или смес от биоотпадъци и СЖП, прилагат изискванията на чл. 21 и 22 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Приложение VIII на Регламент (ЕС) № 142/2011.

Чл. 28. (1) В случаите, когато произведения компост и ферментационен продукт се използва за собствена употреба, лицето, което го произвежда, може да не прилага разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 2.
(2) В случаите по ал. 1 декларацията по чл. 28, ал. 1, т. 1 се допълва с термина "за собствена употреба".

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За целите на наредбата: 

1. "Биоотпадъци" са биоотпадъците по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 
2. "Биоразградими отпадъци" са биоразградимите отпадъци по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 
3."Директна продажба" е предаването на компоста, ферментационния продукт от производителя директно на потребителя на компоста или ферментационния продукт.
4. "Други обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1" са например магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др.
5. "Индивидуална проба" е пробата, взета от всяка точка за вземане на проби.
6. "Количество на партидата за изпитване" е минимално количество компост от партидата, необходимо за вземане на проби за изпитване на компоста по съответния стандарт.
7. "Компост" е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко 15 % и не повече от 50 % сухо органично вещество от общото тегло, получен в резултат на процеса компостиране.
8. "Компостиране" е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост.
9. "Компостиране на място" е дейност по компостиране на собствените биоотпадъци в количество не повече от 10 куб. м годишно компост, която се извършва директно от домакинствата и други обекти, като полученият компост се използва на мястото на образуване само за собствени нужди. 
10. "Лабораторна проба" е тази част от съставната проба, която е намалена до количеството, необходимо за извършване на изпитванията.
11. "Области на употреба" са следните възможни области на употреба на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител или на стабилизираната органична фракция от МБТ: 
а) "Земеделие", когато може да се използват при производството за земеделска продукция; 
б) "Ландшафтни дейности", когато може да се използват като съставка за създаването или запазването на рекултивационния слой в неземеделски земи, паркове, градини, включително спортни и развлекателни съоръжения;
в) "Рекултивация на нарушени терени" обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, изпълнението на които води до възстановяване на нарушените терени и до подобряване на ландшафта, с цел възстановяване годността на земята за земеделско или горскостопанско ползване, както и оформяне на подходящ ландшафт;
г) "Рекултивация на депа и мини", когато може да се използват като компонент за създаване или запазване на рекултивационния слой на депото или мината;
д) "Производство на почви и растителни почвени среди", когато може да се използват като компонент за производство на почви или растежни почвени среди;
е) "Производство на биофилтри", когато може да се използват като съставен материал за производство на биофилтри.
12. "Общинска система за разделно събиране на биоотпадъци" е система за разделно събиране на биоотпадъци, организирана от кмета на съответната община.
13. "Оползотворяване" е дейност по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
14. "Органичен почвен подобрител" е органична фракция, получена в резултат от процеса на компостиране или анаеробно разграждане на разделно събрани биоотпадъци, която не отговаря на критериите за качество за продукт като компост или ферментационен продукт, но може да се използва като подобрител на почвата в почви, непредназначени за производство на храни при определени условия.
15. "Оценъчна стойност" е средноаритметичната стойност на няколко индивидуални измервания на даден параметър.
16. "Партида компост" е всяко отделно количество компост (ред, куп, купчина), произведено при еднакви условия и по едно и също време.
17. "Предварително третиране на биоотпадъци" означава предварително третиране на биоразградими отпадъци преди биологичния процес на третиране, така че да се постигне оптимално разграждане (например отделяне на примеси, хомогенизиране на входящите материали, регулиране на съдържанието на вода, размер на частиците, обем на порите или постигане на съотношение въглерод (C)/азот (N), съдържание на хранителни вещества или добавки).
18. "Примеси" са неорганични замърсители, като например стъкло, пластмаси, метал, инертни материали, като камъни, глина на гранули, гума и др., включително биологично разградими пластмаси и замърсявания, когато са визуално разпознаваеми.
19. "Притежател на отпадъци" е лице по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
20. "Причинител на отпадъци" е лице по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
21. "Пускане на пазара" е дейност по смисъла на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗУО.21. "Разделно събиране" е дейност по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
22. "Собствена употреба" е използването на компост или ферментационния продукт от производителя върху собствена или наета земя.
23. "Стабилизирана органична фракция" е фракция от процеса механично-биологично третиране на остатъчната фракция от потока битови отпадъци, която е биологично стабилизирана.
24. "Стойност на индивидуалното измерване" е резултатът от определянето на даден параметър.
25. "Странични животински продукти" са странични животински продукти по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002.
26. "Съдове за събиране на биоотпадъците" са контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за еднократна употреба, съответстващи на стандарт БДС EN-13 432, или други подходящи съдове. 
27. "Съставна проба" е общото количество на отделните проби, които се смесват в една обща проба.
28. "Точки за вземане на проби" са точките, разпределени равномерно на цялото количество материал, от които са взети индивидуални проби.
29. "Третиране на отпадъците" е дейност по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
30. "Ферментационен продукт" е остатъчна органична фракция от процеса ферментиране, отговаряща на определени критерии за качество.
31. "Ферментация" е анаеробно биологично разграждане на биоотпадъците в биогаз.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

§ 3. Морфологичният анализ на състава и количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община по чл. 8, ал. 5, трябва да бъде извършен не по-късно от 31 декември 2016 г.

§ 4. Методиката по чл.13 се утвържава със Заповед на министъра на околната среда и водите в срок до 1 година от влизане в сила на Наредбата. 

§ 5. Контролът по прилагане изискванията на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите, а в случаите на прилагане изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно СЖП и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300/1 от 14.11.2009 г.) се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

§ 6. Наредбата отменя Наредба за третиране на биоотпадъците, Приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн., ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, Приета с ПМС №275 от 06.12.2013г.

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3, чл. 15, чл. 24, ал. 1, т. 2 и ал. 2

	
ДОПУСТИМИ ВИДОВЕ БИООТПАДЪЦИ 

За целите на документиране на разделно събраните биоотпадъци, приемани в съоръженията за компостиране, анаеробно разграждане и МБТ, в допълнение към кода и наименованието на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО се описват отпадъците, както е посочено в колона (б) на таблица A1-1, таблица A1-2 и таблица A1-4. 

Допълнителна информация се посочва в колона (в).

	
ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ФЕРМЕНТАЦИОНЕН ПРОДУКТ

Таблица A1-1: Биоотпадъци и други разделно събрани биоразградими отпадъци, подходящи за производство на компост и ферментационен продукт

	

Описание на отпадъците	

Допълнителна информация	

Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	

(а)	

(б)	

(в)	

(г)	

(д)	

1	

Отпадъци за биологично третиране, изключително от растителен произход (без странични животински продукти или месо)	

1.1	

Органични растителни отпадъци от градините и парковете и други зелени биоотпадъци	

	

	

1.1.01	

Смеси от органични отпадъци в съответствие с 1.1	

зеленчуци, плодове и градински отпадъци; разделени в зависимост от техния произход	

1.1.02	

Трева, сено, листа	

20 02 01	

биоразградими отпадъци	

1.1.03	

Листа	

20 02 01	

биоразградими отпадъци	

1.1.04	

Растителни отпадъци, цветя	

от пазари и домакинства	

20 02 01	

биоразградими отпадъци	

1.1.05	

Дървесна кора	

само кора, която не е химически третирана, включително с препарат "линдан"	

03 01 01	

отпадъци от корк и дървесни кори	

03 03 01	

отпадъчни кори и дървесина	

1.1.06	

Дървесина, дървесни изрезки и храсти	

само нетретирана дървесина	

03 01 05	

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	

1.1.07	

Дървесина от преработката на необработен дървен материал	

само нетретирана дървесина	

03 01 05	

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	

1.1.08	

Отпадъци от гробищните паркове – разделено събрани	

растителни отпадъци, цветя, дървесина	

20 02 01	

биоразградими отпадъци	

1.2	

Растителни отпадъци от производството и консумацията на храна и напитки	

1.2.01	

Зърнени култури, плодове и зеленчуци	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани	

1.2.02	

Листа от чай, кафе 	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани	

1.2.03	

Отпадъци от хлебопекарната и сладкарската промишленост	

тесто, мая	

02 06 01	

материали, негодни за консумация или преработване	

02 06 02	

отпадъци от консерванти 	

02 06 03	

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им	

1.2.04	

Подправки и билки	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани	

1.2.05	

Храна с изтекъл срок на годност	

само храна с растителен произход	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.2.06	

Зеленчуци, хранителни отпадъци 	

разделно събрани биоотпадъци от централната градска част, както и от кухните в домакинствата и заведенията за обществено хранене	

20 01 08	

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене	

1.2.07	

Използвано олио за готвене	

20 01 25	

хранителни масла и мазнини	

1.2.08	

Биоотпадъци от пазарите	

зеленчуци и плодове	

20 03 02	

отпадъци от пазари	

1.3	

Биоотпадъци от търговски източници или от земеделския и производствен сектор, преработка и търговия на земеделски и горски продукти – изцяло от растителен произход	

1.3.01	

Остатъци от жътвата, сено и силаж	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани 	

1.3.02	

Кора	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани 	

1.3.03	

Зърно/зърнен прах	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани 	

1.3.04	

Слама	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани 	

1.3.05	

Лозя	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.3.06	

Тютюн	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.3.07	

Цвекло	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.3.08	

Остатъци от обработка на консервирана и дълбоко замразена храна	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.3.09	

Остатъци от плодов сок и конфитюр	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване	

1.3.10	

Остатъци от производство на нишесте	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване	

1.3.11	

Остатъци от производството на захар	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.3.12	

Фуражи и остатъци от негодна за употреба храна за животни 	

само от растителен произход	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани	

1.3.13	

Остатъци от производството на чай и кафе	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване	

1.3.14	

Семена, черупки	

с произход от маслобойни, ечемик, добив на хмел; джибри, само материали, които не са били третирани с биологични агенти 	

02 03 01 	

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне	

1.3.15	

Трошено зърно или остатъци от процеса	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани	

1.3.16	

Плодове, зърнени храни и обелки от картофи	

с произход от пивоварни и дестилационни съоръжения	

02 03 01 	

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне	

1.3.17	

Чиста утайка или остатъци от филтър-преси от третиране на отработени води при производство на хранителни продукти, напитки, тютюн и фураж 	

само от зеленчуци, плодове и растителна тъкан 	

02 03 01	

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне 	

1.3.18	

Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)	

02 07 01	

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини 	

02 07 02	

отпадъци от алкохолна дестилация 	

02 07 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

1.3.19	

Семена	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани 	

1.3.20	

Дървесина, храсти	

напълно нарязани и надробени	

20 01 38	

дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО 	

20 02 01	

биоразградими отпадъци	

1.3.21	

Дървесина от преработката на необработен дървен материал	

само нетретирана дървесина	

03 01 05 	

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО 	

1.3.22	

Дървесни стърготини	

03 01 05 	

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО 	

1.3.23	

Дестилатни остатъци от производството на рапично семе, масло, метилов естер	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване	

1.4	

Други органични остатъци – изцяло от растителен произход	

1.4.01	

Подводни растения, водорасли	

вкл. водорасли от промишлено отглеждане (напр. алгинат)	

02 01 03	

отпадъци от растителни тъкани 	

1.4.02	

Мицели и утайки от производство на антибиотици	

които не съдържат антибиотици	

07 05 14	

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13	

1.4.03	

Биоразградими опаковки и биопластмаси	

само материали, сертифицирани в съответствие със стандарти EN 13432/EN 14995	

07 02 13	

отпадъци от пластмаси 	

15 01 02	

пластмасови опаковки	

1.4.04	

Дървесни опаковки за храна и храна за животни	

само нетретирана дървесина	

15 01 03	

опаковки от дървесни материали	

1.4.05	

Текстилни опаковки за храна и храна за животни	

само 100 % естествени материали – лен, памук и др.	

15 01 09	

текстилни опаковки 	

1.4.06	

Хартия и картон	

само хартия и картон, които се използват за опаковки на храни	

15 01 01	

хартия и картон 	

1.4.07	

Олио и мазнини, остатъци от растителен произход	

20 01 25	

хранителни масла и мазнини 	

1.4.08	

Отпадъци от горското стопанство	

02 01 07	

отпадъци от горското стопанство 	

1.4.09	

Дървесни кори и дървесина	

отпадъци от производството и преработката на целулоза, хартия и картон	

03 03 01	

отпадъчни кори и дървесина	

1.4.10	

Остатъци от процеса на пресяване на компоста	

материали, получени при пресяването на компоста	

1.4.11	

Инфилтрат от процеса на компостиране	

само при третиране на растителни отпадъци или получени от материали от положителния списък	

19 05 99	

отпадъци, неупоменати другаде, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО 	

1.5	

Преработени остатъци от анаеробно разграждане на отпадъчните материали – чист растителен произход	

1.5.01	

Остатъчна органична фракция от процеса на анаеробно разграждане на отпадъците от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4	

19 06 06	

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци 	

1.5.02	

Инфилтрат от анаеробно разграждане на отпадъците от 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4	

19 06 03	

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци 	

1.5.03	

Инфилтрат от анаеробно разграждане на растителни остатъци	

19 06 05	

течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци 	

2	

Отпадъци за биологично третиране, включително и с животински произход	

2.1	

Животински отпадъци, особено отпадъци от приготвянето на храни	

2.1.01	

Хранителните отпадъци от домакинства и други подобни източници	

само разделно събрани биоотпадъци;
категория 3 – хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

20 01 08	

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене	

2.1.02	

Хранителните отпадъци от заведения за обществено хранене с животински остатъци	

категория 3 – хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

20 01 08	

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 	

2.1.03	

Храни с изтекъл срок на годност от животински произход	

категория 3 – хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 02 02	

отпадъци от животински тъкани	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване	

2.1.04	

Яйчени черупки	

категория 3 – хранителни отпадъци, съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 02 02	

отпадъци от животински тъкани	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване	

2.2	

Органични отпадъци от търговски източници, земеделско и промишлено производство, преработка и маркетинг на земеделски и горски продукти, включително от животински произход	

2.2.01	

Утайки от производството на храна и на фураж и отпадъци от животински произход	

02 02 03	

материали, негодни за консумация или преработване 	

2.2.02	

Отпадъци от филтър-преси, добив на масло и фураж с отпадъци от животински произход	

02 02 03	

материали, негодни за консумация или преработване	

2.2.03	

Фуражи от животински произход от фуражната промишленост	

категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 02 03	

материали, негодни за консумация или преработване	

02 03 04	

материали, негодни за консумация или преработване 	

2.2.04	

Рога, копита, косми, вълна, пера	

02 02 02	

отпадъци от животински тъкани	

2.2.06	

Съдържание на храносмилателния тракт 	

категория 2 – материали, съгласно чл. 9 (а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 02 02	

отпадъци от животински тъкани 	

2.2.07	

Твърда и течна оборска тор	

категория 2 – материали, съгласно чл. 9 (а) от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 01 06	

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им 	

2.2.08	

Биоотпадъци от преработка на месо, риба и други храни с животински произход	

категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 02 02	

отпадъци от животински тъкани 	

02 02 03	

материали, негодни за консумация или преработване	

2.2.09	

Биоотпадъци от млекопреработвателната промишленост	

категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 05 01	

материали, негодни за консумация или преработване 	

02 05 02	

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 	

2.2.10	

Биоотпадъци от хлебопекарната промишленост	

категория 3 съгласно чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009	

02 06 01	

материали, негодни за консумация или преработване 	

2.3	

Преработени остатъци от анаеробно третиране на отпадъчни материали, които могат да съдържат части от животински произход	

2.3.01	

Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на материали от категория 2 по Регламент (ЕО) № 1069/2009	

може да включва остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на мазнини и олио от животински произход	

19 06 06	

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци	

2.3.02	

Остатъчна органична фракция от анаеробно разграждане на домакински отпадъци от клане на животни и вторични продукти	

категория 2 съгласно чл. 9 (б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, максимален размер на частиците < 6 mm	

19 06 06	

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци	

3	

Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде	

3.1	

Утайки от биологично третиране на промишлени отпадъчни води от преработката на селскостопански продукти	

само стабилизирана утайка, разрешена за ползване върху земеделските земи, съгласно наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО	

19 08 12	

утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО	

3.2	

Утайки от друг вид пречистване на промишлени отпадъчни води от преработката на селскостопански продукти	

преди първата доставка собственикът на утайката трябва да представи удостоверение, че процесите не носят риск от появата на ксенобиотични съставки и потенциални токсични елементи	

19 08 14	

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	

3.3	

Утайки от филтър-преси от кланици 	

02 02 02	

отпадъци от животински тъкани	

3.4	

Утайки от фармацевтичната промишленост, без медицински остатъци	

необходимо е одобрение от компетентните органи	

07 05 12	

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО	

	

	

	

	

	

	

	
ДОПУСТИМИ БИООТПАДЪЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПОСТ, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ 

Таблица A1-2: Биоотпадъци, подходящи за производството на компост, съдържащ утайки

	

Вид на отпадъците	

Допълнителни пояснения	

Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО	

4	

Отпадъци от битови и промишлени пречиствателни станции за отпадъчни води	

4.0.01	

утайки от ПСОВ	

Само стабилизирани утайки, които не превишават максимално допустимите концентрации на тежки метали, по приложение № 1, таблица А1-3 и ако утайката е разрешена за употреба върху земеделските земи съгласно наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО.
За всеки 200 тона с.в. утайки от отпадъчни води и най-малко на всеки три години трябва да бъдат изпитвани параметрите по приложение № 2, таблица 3. Ако се получат различни утайки от отпадъчни води от различни ПСОВ, те се изпитват поотделно преди смесване. Честотата на определените изпитвания е приложима към всяка отделна пречиствателна станция за отпадъчни води. Изпитването на утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде признато, при условие че проверката се извършва от акредитирана лаборатория. 	

19 08 05	

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места 	

	

	

	
Таблица A1-3: Максимално допустими концентрации на тежки метали в утайките от ПСОВ, използвани като суровина за производство на компост, съдържащ утайки от ПСОВ

	

Параметри	

Мерна единица	

МДК*, изразени спрямо
(сухо вещество)	

Cd ( кадмий)	

mg/kg	

3	

Cr (хром)	

mg/kg	

150	

Cu (мед)	

mg/kg	

500	

Hg (живак)	

mg/kg	

3	

Ni (никел )	

mg/kg	

100	

Pb( олово)	

mg/kg	

200	

Zn (цинк)	

mg/kg	

1500	

      As (арсен)	
mg/kg	
          7	

*МДК в mg/kg са представени спрямо абсолютно сухо вещество
	
Отпадъчни материали, подходящи за получаване на стабилизирана органична фракция от процеса на МБТ

Следните видове отпадъчни материали (входящи суровини) са разрешени да бъдат приемани в съоръжението за МБТ за получаване на стабилизирана органична фракция:

1. битови отпадъци и отпадъци от търговски източници с подобен характер и състав, които се събират чрез общинската система за събиране на отпадъците (смесени битови отпадъци);

2. битови, търговски и промишлени утайки от пречистване на отпадъчни води, които отговарят на изискванията, посочени в наредбата по чл. 43, ал. 6 от ЗУО;

3. биоразградими отпадъци (20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, ако са събрани заедно с градински отпадъци и отпадъци от паркове от домакинствата и подобни институции), които не могат да бъдат сортирани поради замърсяване, не са разделно събрани при източника на образуване по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО относно разделното събиране на биоотпадъците.

Смесването на добавки или други материали или отпадъци с ниска концентрация на замърсители, например изкопни и минерални строителни отпадъци, не е разрешено.

ДОБАВКИ

Таблица A1-4: Допустими добавки за производство на компост

Вид на отпадъците	

Допълнителни пояснения	

Код и наименование на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	

5	

Добавки за компостиране
[добавят се в малки количества (до 10 – 15 %) с цел подобряване процеса на компостиране, узряване на компоста или екологичните характеристики на процеса]	

5.01	

Прах от скали	

Незамърсен, не може да превишава пределно допустимите стойности за компоста по таблица А2-1. Изпитване се извършва само при съмнение за замърсяване.	

01 03 08	

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО 	

	

01 04 09	

отпадъчни пясъци и глини 	

5.02	

Прах от варовик 	

Незамърсен, не може да превишава пределно допустимите стойности за компоста по таблица А2-1.
Изпитване се извършва само при съмнение за замърсяване.	

02 04 02	

нестандартен калциев карбонат (вар)	

5.03	

Бентонит	

Също така бентонит, използван като сорбент в хранително-вкусовата промишленост.	

---	

---	

5.04	

Пепел от изгаряне на растителни тъкани (напр. дърво, слама)	

Растителна тъкан пепел, без летлива пепел (прах от котли).
Трябва да бъдат изпълнени следните гранични стойности: макс. 5 % от масата.
Трябва да се спазват следните МДК [mg/kg. d.m.]:
– за тежки метали Cd – 8, Co – 100, Cr – 250, Cu – 250, Mo – 20, Ni – 100, Pb – 100, ванадий – 100, Zn – 1500;
– за PCDD/PCDF 100 hg TE/kg. dm.
Изследване се извършва, ако се предполага, че пепелта надвишава посочените МДК.	

10 01 01	

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО	

5.05	

Изкопаната пръст	

Максимално 15 % от обема;
незамърсена земна маса, която не е била химически третирана.	

17 05 04	

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, съгласно Списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО 	

5.06	

Измита почва от захарно цвекло и преработка на картофи	

Спазват се следните МДК [mg/kg. d.m.]:
Cd – 2, Cr – 200, Cu – 140, Hg – 1, Ni – 80, Pb – 100, Zn – 250.
Изследване се извършва, ако се подозира, че почвата или утайката надвишават посочените МДК.	

02 04 01	

почва от измиване и почистване на захарно цвекло 	

5.07	

Продукти от процеса пиролиза – ("биовъглен")	

Произведен само от материали, включени в таблица А1-1.	

не е отпадък	

не е отпадък	

 Добавките могат да се добавят в началото или по време на процеса на компостиране на биоотпадъци в количества максимум 5 % m/m (5.01 – 5.04), максимум 15 % m/m материали (5.05 – 5.07), максимум 15 % m/m свеж компост с цел да се оптимизира процесът на компостиране.

Допустими добавки за производство на ферментационен продукт

С цел да се стабилизира и оптимизира ферментационният процес могат да се добавят различни добавки. Максималното количество е 2 % (свежа маса) от входящия материал. Трябва да се използват само добавки с деклариран и доказан ефект за подобряване производството на биогаз. 

Следните ефективни материали са подходящи да бъдат използвани като добавки:

1. флокулационни агенти;

2. микроелементи;

3. утаители;

4. ензими;

5. прокариотна и еукариотна биомаса;

6. емулгатори (например тензиди);

7. вещества против образуване на пяна; 

8. комплексообразуващи агенти;

9. антискаланти;

10. макромолекули (Na, Mg, Ca, карбонат фосфат).	

Приложение № 2
 към чл. 16, чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 19

	
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО КЪМ КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

	
МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ ЗА КОМПОСТ, КОМПОСТА, СЪДЪРЖАЩ УТАЙКИ ОТ ПСОВ И ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ

	
Таблица A2-1: Максимално допустими концентрации на тежки метали за компост и ферментационния продукт, изразени спрямо сухо вещество

	

ПАРАМЕТРИ	

МЕРНА ЕДИНИЦА	

МДК

 (СЛЕД ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ)	

МДК (ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ОТ 7 ГОДИНИ)	

Cd	

mg/kg	

1,3	

2	

Cr	

mg/kg	

60	

100	

Cu	

mg/kg	

200 етикетиране: > 100	

2501 етикетиране: > 100	

Hg	

mg/kg	

0,45	

1,0	

Ni	

mg/kg	

40	

80	

Pb	

mg/kg	

130	

180	

Zn	

mg/kg	

600 етикетиране: > 400	

8001 етикетиране: > 400	

1 Ако е превишена стойността за елементите мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде отбелязано върху етикета на крайния продукт в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 4.

	
Таблица A2-2 Максимално допустими концентрации на тежки метали за органичния подобрител на почвата и стабилизирана органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество

	

ПАРАМЕТРИ	

МЕРНА ЕДИНИЦА	

ПРАГ ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ*)	
МДК**	

Cd	

mg/kg	

---	

3,0	

Cr	

mg/kg	

---	

200	

Cu	

mg/kg	

200 mg/kg	

400	

Hg	

mg/kg	

---	

2,0	

Ni	

mg/kg	

---	

100	

Pb	

mg/kg	

---	

250	

Zn	

mg/kg	

400 mg/kg	

1200	

* Ако са надхвърлени МДК за мед (Cu) или цинк (Zn), съдържанието трябва да бъде посочено на етикета в съответствие с приложение № 4.
**МДК в mg/kg са представени спрямо абсолютно сухо вещество.

	
Таблица A2-3: Допълнителни изисквания към стабилизираната органична фракция от МБТ, изразени спрямо сухо вещество

	

ПАРАМЕТРИ	

МЕРНА ЕДИНИЦА	

МДК	

PAH (16)	

mg/kg	

6	

PCB (7)	

mg/kg	

0,7	

PCDD/F	

ng TU*/kg	

30	

* ng TU – нанограма токсични единици.

	
Таблица A2-4: Изисквания за компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ в зависимост от възможната употреба

ПАРАМЕТРИ	

ОБЛАСТ НА УПОТРЕБА	

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ КОМПОСТИРАНЕ
(ЕДИНИЦА)	

ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ПРИ АНАЕРОБНО РАЗГРАЖДАНЕ
(ЕДИНИЦА)	

Органично вещество	

Всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри	

 15 % сухо вещество	

Няма изисквания	

Електропроводимост	

Частно градинарство, растежни почвени среди	

 3 mS/cm	

 3 mS/cm	

Максимален размер на частиците	

Всички области на употреба с изключение на производството на биофилтри	

 40 mm	

40 mm	

? общо примеси (пластмаси, метали, стъкло)> 2 мм	

Земеделие, нарушени терени (игрални площадки и спортни площадки)	

< 0,5 % сухо вещество
(7 години транзитен период, < 1,0)	

< 0,5 % сухо вещество1
(7 години транзитен период, < 1,0)	

? общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм	

Нарушени терени с изключение на игрални площадки и спортни площадки	

< 1,0 % сухо вещество	

< 1,0 % сухо вещество1	

? общо примеси (пластмаси, метали, стъкло) > 2 мм	

Рекултивация на депа и мини	

< 2,5 % сухо вещество	

< 2,5 % сухо вещество1	

Реакция на растенията /изпитване за растеж 	

Частно градинарство, съставка на растежни почвени среди	

25 % компост: свежа растителна материя: ? 90 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост:? 90 %, забавяне на покълването: 0 дни;
50 % компост: свежа материя: ? 80 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: ? 80 %, забавяне на покълването: 0 дни	

25 % ферментационен продукт: свежа растителна материя: ? 90 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: ? 90 %, забавяне на покълването: 0 дни;
50 % компост: свежа материя: ? 80 % в сравнение със стандартна почва без компост, ниво на покълване в сравнение със стандартна почва без компост: ? 80 %, забавяне на покълването: 0 дни	

Плевелни семена, части от растения, способни да поникнат	

Градинарство като съставка на растежни почвени среди	

2 покълнали семена/литър	

2 покълнали семена/литър	

Индикатор за патогени	

Всички видове продукти компост и области на употреба (произведени от всички видове биоотпадъци)	

Салмонела: отсъствие 25 г проба2
Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя2	

Салмонела: отсъствие 25 г проба2
Ешерихия коли: < 1000 CFU/g свежа материя2	

1 Да се анализира само ако се третират разделно събрани биоотпадъци от домакинствата.

	
2 Когато животинските продукти са различни от посочените в приложение № 4, т. 3, 3.1, буква "а", изпитването и оценката на изискванията за обеззаразяване се извършват в съответствие с глава III, раздел III от Приложение V на Регламент (ЕО) № 142/2011.

	
Приложение № 3
 към чл. 25

	
ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ И ВЪНШЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Производителите на компост трябва да докажат чрез външен контрол на качеството, че има достатъчно висока степен на вероятност всяка обявена партида компост, ферментационен продукт или стабилизирана органична фракция от МБТ, която се пуска на пазара, да бъде в съответствие с минималните изисквания за качество и обявените свойства. Може да се приложат различни изисквания за вземане на проби в зависимост от конкретната ситуация на всяко съоръжение за компост или стабилизирана органична фракция от МБТ.

1.2. Външният контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория. 

1.3. Външните проверки за качество включват най-малко:

1.3.1. вземане на проби от партида/и компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ;

1.3.2. аналитично изпитване на взетите проби.

2. ВЪНШНА ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО И ИЗПИТВАНЕ НА КОМПОСТА, ФЕРМЕНТАЦИОННИЯ ПРОДУКТ, ОРГАНИЧНИЯ ПОЧВЕН ПОДОБРИТЕЛ И СТАБИЛИЗИРАНАТА ОРГАНИЧНА ФРАКЦИЯ ОТ МБТ

2.1.Вземането на представителни проби и последващото им изпитване се извършва от лаборатории акредитирани като изпитвателни от Изпълнителна агенция „ Българска служба по акредитация” или от друг Национален орган по акредитация, страна по Многостранното споразумение на EA ( EA MLA).
2.2. Вземането на проби и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните:
	2.2.1 европейски стандарти въведени като български стандарти;
	2.2.2 международни стандарти въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т.2.2.1;
        2.2.3. български стандарти, когато липсват стандарти по т.2.2.1 и т.2.2.2; 
        2.2.4.международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т.2.2.1,т.2.2 и т.2.2.3;
        2.2.5. вътрешно-ведомствени методи, одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории - когато липсват стандарти по т. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4.
2.3. Министъра на околната среда и водите, в срок до една година от влизане в сила на наредбата, утвърждава със заповед методите за вземане на проби и последващо изпитване на проби от компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител и стабилизирана органична фракция от МБТ с цел доказване и контрол на качествените им характеристики.
2.4. Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед ръководство за   качествен контрол на крайния продукт получен от съоръженията и инсталациите за биологично третиране.

3. ЧЕСТОТА НА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ

3.1. Година на признаване.

3.1.1. Минималният брой на вземане на проби и честота на анализите на компоста през първата година (годината на признаване) трябва да бъде най-малко 4 пъти (една проба на всеки сезон), освен ако на съоръжението за компостиране се третират по-малко от 4000 тона от входящия материал в случаите на компостиране и МБТ и по-малко от 6000 тона от входящия материал в случаите на анаеробно разграждане. Минималният брой на анализите на компоста, които трябва да се извършват, е посочен в таблица А3-1.

Таблица А3-1. Минимален брой на анализите на компоста, органичния почвен подобрител и стабилизираната фракция от изхода на МБТ, които трябва да се извършат по време на годината на признаване, в зависимост от годишното количество на третираните биоотпадъци

Количество на третираните биоотпадъци	

Честота на извършване на пробите и анализите	

< 1000 t	

1	

1001 – 2000 t	

2	

2001 – 4000 t	

3	

> 4001 t	

4	

  3.1.2. По време на годината на признаване в случаите, когато съоръженията за анаеробно разграждане третират по-малко от 6000 тона, минималният брой анализи на ферментационния продукт или на органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане е 2 пъти годишно. За съоръженията за анаеробно разграждане, които третират повече от 6000 тона, минималният брой на анализите е 4 пъти годишно.

3.2. Честота на анализите през последващите години след годината на признаване качеството на произведения компост. 

3.2.1. Минималните изисквания за вземане на проби и честота на анализите за следващите години се изчислява по формулата:	

	
3.2.2. Всяка стойност трябва да бъде закръглена към следващото цяло число.

3.2.3. Изключение от т. 3.2.1 се прави за съоръженията за компост с капацитет, по-малък от 2500 t/у. Честотата трябва да бъде най-малко веднъж годишно за съоръженията с капацитет, по-малък от 2500 t/у. За съоръженията с капацитет > 85 000 t/у трябва да бъде до 12 пъти годишно.

	

4.  ДОКЛАД ЗА ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ 
1.	Данни за оператора на съоръжението за компостиране, производство на биогаз ли на съоръжение за МБТ.
1.1 Име .................................................................................................................
1.2. ЕИК........................................................................................................
1.3. Пълен пощенски адрес:..................................................................................
1.4. Лице за контакти (име, длъжност, тел., факс, е-mail):.................................
	1.5. Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът или в чието владение се намира (адрес, телефон, факс и е-mail): .....
	1.6 Дата на изготвяне на доклада
	1.7 Отговорно лице за утвърждаване на доклада
2. Произход и технология на получаване.
Информацията, която е необходимо да се попълни, е обвързана с потвърждаване на факта, че е взета под внимание цялата налична информация и няма признаци, че са използвани неразрешени биоотпадъци за производство на компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от МБТ.
	2.1 Код на партидата;
	2.2 Количество( маса) на партидата подлежаща на изпитване;
	2.3 Вида на продукта: компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от МБТ;
	2.4 Основни групи третирани суровини използвани за получаване на пробдукта: био-отпадъци, утайки от битови отпадъчни води, оборски тор, битови отпадъци и т.н;
	2.5 Технология и управление на процеса на получаване.  

3. Данни от пробовземане и изпитване на крайния продукт. 
3.1 Протоколът за вземане на проби трябва да съдържа минимум следната информация: начина на формиране на представителната проба за изпитване, използваните методи за пробовземане, техническите съоръжения посредством, които се извършва вземането на пробите, както и информация за квалификацията на персонала извършващ вемането на пробите.
 4. Данни за компонентния състав на крайния продукт:
4.1. Предоставя се информация за състава на продукта. Задължително към Доклада се прилагат протоколите от изпитване.
4.2. Протоколът от изпитване, издаден от акредитирана лаборатория, се изготвя съгласно установената Система за управление в лабораториите и съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 1. Обобщаване и оценка на аналитичните резултати от проведеното изпитване на база взетите за изпитване индивидуални и паралелни проби, съпоставка с граничните стойности на база индивидуалните резултати, както и съпоставка на получените резултати при паралелни пробовземания и оценка на евентуалните  отклонения на изследваните компоненти помежду им. Описание на методиката за оценка на значително оличаващите се резултати и принципа на елиминиране на големите различия .информация за възникнали проблеми при прилагане на аналитичните методи за изпитване 
5. Област на употреба
    5.1. Въз основа на резултатите от аналитичните изпитвания и данните за произхода и технилогията на образуване оператора посочва предполагаемата  допустимост или изключване на изследвания компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция от МБТ за една или повече области за употреба.	
	
5. ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

5.1. Изискванията на наредбата следва да се считат за изпълнени, ако никоя индивидуално измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) не превишава съответната пределно допустима стойност с повече от 50 %, или в случая на параметъра цинк – с повече от 30 %.

5.2. По отношение на параметрите "органично вещество" и "електропроводимост" изискванията на наредбата се считат за изпълнени, ако всяка отделна измерена стойност (при необходимост, след елиминиране на големите различия в стойностите) е в съответствие със съответната гранична стойност. В случай на параметъра "реакция на растенията" изискванията се считат за изпълнени, ако резултатът от изпитването е в съответствие с пределните стойности по приложение № 2, таблица A2-4.

	
Приложение № 4
 към чл. 27, ал. 1, т. 1

	
ДОКУМЕНТИРАНЕ И ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ

1. Производителят на компост или лицето, което отговаря за експлоатацията на съоръжението за компостиране или стабилизирана органична фракция от МБТ, следва да записва за всеки отделен случай приемането на отпадъците за третиране, като посочва по-специално:

а) датата на получаване;

б) вида на отпадъците;

Във връзка с това броят и предназначението на отпадъчните материали, съответстващи на колони (а) и (б), както и на кодовете от Списъка на отпадъците, колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 от приложение № 1, трябва да бъдат записани. По отношение на стабилизираната органична фракция от съоръженията за МБТ се посочва количеството на смесените битови отпадъци заедно с всички разрешени материали, посочени в приложение № 1. 

в) количеството на приетите отпадъци (в kg);

По отношение на доставките от събирането на битови отпадъци обобщаване на количеството на приетите отпадъци се допуска веднъж седмично или по време на интервалите между доставките. Седмичното обобщение се разрешава също и за малки количества отпадъци (3 на доставка) от частни домакинства или подобни източници. Лицето, което доставя отпадъците, трябва да бъде определено като "малък доставчик" с общински произход.

Що се отнася до смесените битови отпадъци за производство на "стабилизирана органична фракция от MБT", количеството на тази фракция може да бъде обобщено на дневна база за всеки източник (община).

г) произход на приетите отпадъци (община – в случай на отпадъци от общинската система за събиране на отпадъци, в противен случай – името и адреса, както и региона за управление на отпадъците на частни, публични или търговски субекти, от които произхождат отпадъците);

д) ако е необходимо – превозвача и доставчика на отпадъците, ако не е идентична информацията, посочена в букви "в" и "г";

е) вид (код и наименование на отпадъците), количество и крайна дестинация на остатъците от приетата партида на отпадъците, отделени или премахнати по време на входящия контрол или по време на по-нататъшно третиране; отделните фракции трябва да бъдат означени с код, който най-добре описва вида на отпадъците; документацията трябва да съдържа най-малко вида на отпадъците (код на отпадъка), производител на компоста, получателя и количеството на приетите отпадъци или алтернативно количество на събраните отпадъци и честотата на събиране.

2. При изготвянето на партидата компост трябва да се запишат:

а) еднозначен код на партидата;

б) всички използвани отпадъци и добавки (предназначението на отпадъчните материали, съответстващи на колони (а) и (б), както и на кодовете от Европейския списък с отпадъците, колона (г) на таблици A1-1, A1-2 и A1-4 от приложение № 1);

в) ако две или повече партиди са обединени в една и съща партида компост, след това новата партида компост трябва на свой ред да се обозначи еднозначно с код на партидата.

3. По време на компостиране трябва да бъдат вписани:

3.1. С цел да се гарантира достатъчно намаляване на потенциално съдържащите се патогенни организми целият разграждащ се материал трябва да бъде изложен на следната минимална температура в посочения период от време:

а) материали, които не са странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт), и ако се третират заедно с оборски тор, отпадъци на храносмилателния тракт, мляко, продукти на млечна основа, продукти от млечни производни; коластра, яйца, яйчени продукти, странични животински продукти, посочени в член 10 (е) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, които са преминали преработка, както е определено в член 2 (1) (m) от Регламент (ЕО) № 852/2004, и всички останали СЖП, които са били преработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 на друго място;

Таблица А4-1. Времеви температурни профили за обеззаразяване на материали, различни от странични животински продукти, както и хранителни отпадъци (които не са от международния транспорт)

	

Система на компостиране	

Температура	

Време	

За всички системи на компостиране е необходимо да се извършва аериране (обръщане и смесване на материала, за да се гарантира, че всичкият материал е изложен на необходимата температура за определения период от време.	

Компостиране на открито	

> 55 °C
> 65 °C	

10 дни 3 дни	

Закрита/реакторна система за компостиране	

> 60 °C	

3 дни	

	
Температурата може да бъде измервана непрекъснато, когато е необходимо, но поне веднъж на всеки работен ден през посочения период с калибрирана температурна сонда.

б) за всички други СЖП трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009;

в) документирането на мерките за контрол и управление на процеса (брой и дата на обръщане, напояване, принудително аериране, смесване на материалите и др.) трябва да се извършва в съответствие с Националните критерии към съоръженията за компостиране.

3.2. В случай на анаеробно разграждане на материали, които не съдържат никакви странични животински продукти, са позволени следните температурни профили: 

а) термофилно анаеробно разграждане при 55 °С в продължение на най-малко 24 часа и хидравличното време на задържане от най-малко 20 дни;

б) термофилно анаеробно разграждане при 55 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, 1 час);

в) термофилно анаеробно разграждане при 55 °C, последвано от компостиране;

г) мезофилно анаеробно разграждане при 37-40 °С, последвано от пастьоризация (70 °С, 1 час);

д) мезофилно анаеробно разграждане при 37-40 °С, последвано от компостиране.

4. Декларация на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT:

Декларацията на крайните продукти от компостиране, анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от MБT включва:

а) код на партидата;

б) количество (маса);

в) определяне на вида на продукта (компост, ферментационен продукт, органичен почвен подобрител или стабилизираната органична фракция от MБT);

г) основните групи на третираните суровини (биоотпадъци, битови утайки от отпадъчни води, оборска тор и/или  битови отпадъци);

	

Приложение № 5
 към чл. 27, ал. 1, т. 2

	
ЕТИКЕТИРАНЕ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Следната информация трябва да бъде предоставена с компостa, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ (когато са пакетирани или в насипно състояние), като върху опаковката или върху придружаващите ги фактологически данни следва да бъде написано:

1. име и адрес на производителя;

2. предназначение, идентифицирайки типа на продукта/материала (компост, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител от процеса на компостиране и анаеробно разграждане и стабилизираната органична фракция от МБТ);

3. код на партидата (с изключение на течни фракции);

4. количество (по тегло и/или обем);

5. основните качествени характеристики в съответствие с таблица А5-1.

Таблица А5-1. Задължителни параметри за етикетиране спрямо сухо вещество

	

Критерии за качество	

Параметри	

Мерни единици, спрямо сухо вещество	

Детайли за етикетирането	

Подобрение на почвата	

Органично вещество	

[%]	

-	

Варова стойност (CaO)	

[%]	

-	

Съотношение C/N 	

-	

Наторяващи свойства	

Общ азот (N)	

[%]	

-	

Общ фосфор (P2O5) 	

[%]	

-	

Общ калий (K2O) 	

[%]	

-	

Магнезий (MgO) 	

[%]	

-	

Сяра (S) общо	

[%]	

само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане	

Амониев нитрат

 (NH4-N)	

[mg/l]	

само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане	

Азотен нитрат (NO3-N)	

[mg/l]	

само за ферментационния продукт или органичния почвен подобрител от анаеробно разграждане	

Свойства на материала	

Максимален размер на частиците	

[mm]	

-	

Плътност	

[g/l FM]	

-	

Сухо вещество	

[% FM]	

-	

Съдържания на соли/електрическа проводимост	

[mS/m]	

изключване от прилагането за частното градинарство или като съставка на растежна почвена среда, ако е превишена пределно допустимата стойност, по приложение № 2, таблица A2-4	

pH 	

-	

6. основните групи на използваните биоотпадъци/входящите материали са: биоотпадъци, оборска тор, утайки от отпадъчни води, смесени битови отпадъци;

7. етикет за съответствие с изискванията на наредбата; 

8. препоръчителните условия на съхранение;

9. описание на областите на употреба, в които може да бъде използван компостът, ферментационният продукт, органичният почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ и всички ограничения при употреба;

10. препоръки за правилна употреба на количествата на компоста.

	
С препоръките за правилна употреба трябва да се гарантира, че употребата отговаря на най-добрите практики в рамките на определена област на употреба.

	
Допълнителна информация, която да бъде включена в етикета.

	
Ако компостът се предлага за употреба в биологичното земеделие, се посочва, че този компост е в съответствие с всички изисквания на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189 от 20.7.2007 г.).

	
Ако компостът се предлага за употреба в земеделието, се посочва, че в случай на употреба на компост в уязвимите зони по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2011 г.) трябва да се спазват изискванията на наредбата относно ограниченията за торене с азотосъдържащи торове и подобрители на почва.